**Спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование:** | **Материалы, размеры:** |
| 1. | Несущий каркас блок-контейнеров | Внешние размеры - 10.0х2.0х2.5 м - 10 шт.: длинна - 10.0 м, ширина - 10.0 м, высота - 7.5 м. Сварной металлический. |
| 2. | Нижняя обвязка Верхняя обвязка | Швеллер г/к - 120х50х5 мм Швеллер г/к - 120х50х5 мм |
| 3. | Угловые стойки | Угол. проф. усиленный х/г - 100х100х3 мм |
| 4. | Цвет каркаса | Синий. |
| 5. | Кровля | Плоская, сварная из листа 1,2мм (скат неорганизован), или |
| 6. |  | крыша двускатная, высота конька 2000 мм, 100 м2 Стропилы, фермы, прогоны - доска обрезная 40х100 и 40х150 Порешетник - доска обрезная 20х100 Настил, фронтоны, поднебесники - проф. лист оцинкованный С8 0.35 мм |
| 7. | Дно | Доска не обрезная 20мм |
| 8. | Деревянный каркас | Деревянный Брус 40х100; Половые лаги 40х100., потолочные лаги 40х100 |
| 9. | Наружная обшивка | Профнастил оцинкованный С8 0.35 мм с полимерным покрытием белого цвета. |
| 10. | Пароизоляция | Пленка ПВХ 80мкр. |
| 11. | Утеплитель | KNAUF плиточный. По периметру включая пол и крышу. Толщина утеплителя - 100 мм |
| 12. | Внутренняя отделка стен | ЛДСП |
| 13. | Внутренняя отделка потолка | Вагонка ПВХ |
| 14. | Пол | ДСП 16 мм |
| 15. | Дополнительный настил пола | Линолеум полукоммерческий. |
| 16. | Окна | ПВХ 1,1х0,9 м. пов./отк. - 15 шт. ПВХ 0,5х0,5 м. пов./отк. – 3 шт. |
| 17. | Сантехника | Душ (поддон, кабинка, подводка) - 2 шт. (стоя) Раковина металлическая 50х50 см (раковина, смеситель –(горячий/холодный, подводка) - 4 шт. Туалет (унитаз компакт бачек, кабинка дверь с щеколдой, подводка) - 4 шт. |
| 18. | Электрика | Наличие распределительного щита с автоматами на 1-ом этаже.  В кабель канале сечение кабеля 3х2,5,  светильники люминесцентные – 50 шт.,  двойные розетки - 25 шт.,  выключатель - 20 шт. (двойной для освещения),  конвекторы отопления электрические – мощность 750Вт, настенное крепление – 30 шт. |
| 19. | Дверь входная | Сварная металлическая, утепленная, Российского производства, 2.05х0.86 м - 2 шт. |
| 20. | Двери внутренние | МДФ 2.1х0.80 м, белого цвета - 15 шт. |
| 21. | Доп. комплектация | Лестница металлическая с перилами/ограждением/, сварная - 2 шт. |
| 22. | Вентиляция | Естественная, через окна, двери. |
| 23. | Плинтус | Деревянный. |
| 24. | Монтаж блок-контейнеров в модульное здание | 8 стыков. |
| 25. | Площадка, фундамент | Установка на асфальтовую площадку. |

План 1-го этажа План 2-го этажа

