**Пост охраны, размеры (4,5м\*2,4м\*2,5м)**

****

-каркас из стального гнутого швеллера 120мм\*50мм\*3мм или 100мм\*50мм\*3мм

-уголок профильный (усиленный) 90мм\*90мм\*3мм или 63мм\*63мм\*5мм

- каркас второстепенный, деревянный, обрешетка из доски 40мм\*100мм

- крыша плоская (сварная) или оцинкованная с двойным файцевым соединением

- утепление УРСА, Кнауф, изовер или аналог (рулонный)-100мм, пленка-ветровлагозащитная

-внешняя обшивка стен: оцинкованный проф.лист, утепление

-пол: доска дюймовка 25\*100мм, пленка-ветровлагозащитная (с 2х сторон утеплителя), половые лаги брус 40\*100мм, утепление УРСА, Кнауф, изовер или аналог (рулонный) 100мм.

- внутренняя отделка –вагонка

- дверь металлическая утепленная

-окно пластиковое поворотно-откидное (1,1\*0,9м) -1шт.

-окно пластиковое глухое (1,1\*0,9м) -2шт.

-линолеум

-доставка Ленинградская обл. , г.Луга, 131км.

1. **Блок-контейнер, размеры (9м\*2,4м\*2,5м)**



-каркас из стального гнутого швеллера 120мм\*50мм\*3мм или 100мм\*50мм\*3мм

-уголок профильный (усиленный) 90мм\*90мм\*3мм или 63мм\*63мм\*5мм

- каркас второстепенный, деревянный, обрешетка из доски 40мм\*100мм

- крыша плоская (сварная) или оцинкованная с двойным фальцевым соединением, утепление УРСА, Кнауф, изовер или аналог (рулонный)-100мм, пленка-ветровлагозащитная

-внешняя обшивка стен: оцинкованный проф.лист, утепление

-внутренняя отделка стен : ЛДСП или вагонка

-внутренняя отделка потолка : ЛДСП или вагонка

-внутренняя отделка стен склада : ДВП

-пол: доска дюймовка 25\*100мм, пленка-ветровлагозащитная (с 2х сторон утеплителя), половые лаги брус 40\*100мм, утепление УРСА, Кнауф, изовер или аналог (рулонный)

- внутренняя отделки потолка на складе не нужна

- обрезная доска 25\*100+ДСП 16мм

- дверь деревянная наборная обшита профлистом или гладким оцинкованным листом 0,8мм или ДГ 21-9 – 1шт.

- дверь металлическая сварная-1шт.

-окно пластиковое поворотно-откидное (1,1\*0,9м) -2шт.

-дверь межкомнатная МДФ -1шт

-линолеум

- лестница